附件1

# 技术需求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **参考品牌** | **单位** | **数量** | **图纸** |
| 1 | 接触网车梯（隧道内） | 外形尺寸(mm):1750×1435×3450接触网维修专用车梯，可拆卸、组成；车梯顶部距钢轨平面为3450mm，可根据需要调节高度；底盘轮距：1750mm，轨距1435mm；车梯3个车轮采用塑尼龙绝缘轮，一个车轮为金属接地轮；底盘采用优质钢管焊接而成，梯身采用高强度铝合金管制成，连接螺栓采用A2－70不锈钢材质；车梯工作台尺寸为900mm×700mm，护栏高700mm，方框采用铝镁合金角钢，面板用花纹铝合金板；梯车重量：≤90kg；工作台负荷：≥200Kg；梯蹬负荷：≥100Kg。每级登梯的间距60cm。 | 绵阳世通、张家口天勤铁路器材、张家口永安铁路电气化或同档次及以上品牌 | 套 | 42 |  |
| 2 | 接触网车梯（隧道外） | 外形尺寸(mm):1750×1435×4450接触网维修专用车梯，可拆卸、组成；车梯顶部距钢轨平面为4450mm，可根据需要调节高度；底盘轮距：1750mm，轨距1435mm；车梯3个车轮采用塑尼龙绝缘轮，一个车轮为金属接地轮；底盘采用优质钢管焊接而成，梯身采用高强度铝合金管制成，连接螺栓采用A2－70不锈钢材质；车梯工作台尺寸为900mm×700mm，护栏高700mm，方框采用铝镁合金角钢，面板用花纹铝合金板；梯车重量：≤90kg；工作台负荷：≥200Kg　；梯蹬负荷：≥100Kg。每级登梯的间距60cm。 | 绵阳世通、张家口天勤铁路器材或同档次及以上品牌 | 套 | 3 |  |