附件1：

# 第二章 技术需求及数量表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **计划序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **单位** | **需求数量** |
| **1** | **183** | **车厂信号、线路模拟板** | **不锈铁，蚀刻、并制作磁铁块，1、第一块模拟板模拟板样本详见《屯里车辆段平面示意图》，第二块板待西乡塘线路确定后提供；** | **块** | **2** |
| **2、附带的磁吸样本详见《磁吸图》** |
| **3、具体的制作要求详见《制作具体要求》，必须彩色印制 提供样板** |
| **2** | **CCZ-2** | **不锈钢钥匙盘** | **不锈钢钥匙盘：304#不锈钢，厚1.2mm，尺寸：长25\*宽18cm，长方形，底部和左右边共钻30个钥匙孔位，钥匙孔位对应位置需印1-30数字，含30个钥匙圈，孔位直径3mm，手提处需要使用熟料进行包围一圈** | **个** | **10** |
| **3** | **171** | **不锈钢钥匙盘** | **不锈钢钥匙盘：304#不锈钢，厚1.2mm，尺寸：长25\*宽18cm，长方形，底部和左右边共钻30个钥匙孔位，钥匙孔位对应位置需印1-30数字，含30个钥匙圈。孔位直径3mm， 手提处需要使用熟料进行包围一圈** | **个** | **125** |
| **4** | **176** | **车票回收箱** | **材质：304＃不锈钢，厚度1.2mm， 规格尺寸:长30\*宽20\*高80cm，箱顶表面需开口（长5cm\*宽1cm），背部距底部10cm高有开门口（20\*30cm）并有门体，内置锁闭功能。表面蚀刻“车票回收箱”和“南宁轨道交通”**  | **个** | **70** |
| **5** | **179** | **售票员配票箱** | **不锈钢售票盒：304#不锈钢，厚度为1mm，300×220×130mm，有1个锁扣，正面一个手提把手，需在箱正面的右上角蚀刻“编号”，编号规格：（长：20\*宽10cm），请 按001-250数字编写，客运中心提供。把手尺寸：长15cm，宽3cm，厚度2mm，把手距盒面距离9cm，把手周边需打磨，防割手，手提处需要使用熟料进行包围一圈** | **只** | **250** |
| **6** | **181** | **硬币点币盘** | **材质：304#不锈钢，厚度在0.8mm及以上,参数：一盘可存放300个银币（以1元硬币计算）：1个格可放10个1元的硬币是 120元，1个格可放5个1元硬币的共180元。** | **个** | **100** |
| **7** | **KX-5** | **发票盒** | **不锈钢发票存放盒 尺寸规格：（长30cm×宽12cm×高8cm） ，平均分为5格（长６cm×宽12cm×高8cm），用2mm厚304#不锈钢粘合，不需要锁扣和把手** | **个** | **50** |
| **8** | **KX-6** | **尾箱(押运箱）含锁2把** | **尾箱：聚碳酸酯，厚度：5mm；尺寸：长≥47 cm，宽≥35 cm,高≥26cm，两边扶手，正面两边扣件，中间2把锁，正面“南宁轨道交通”丝印，需在尾箱正面的右上角丝印“编号”，尾箱请 按001-100数字编写，编号规格：（长：20\*宽：10cm），客运中心提供** | **个** | **100** |
| **9** | **169** | **临时票亭** | **材质：框架为优质304＃不锈钢机械成模焊接框架；框架规格尺寸：长1.2m×宽1.5m×高2.1m，票亭背面采用开门式，柜架四个支柱的尺寸：304＃不锈钢、厚度≥2mm、宽10mm、长10mm，形状：半圆形（乘客面向为半圆形）。底部设四个重型万向轮：在底部四角设置，尺寸：8寸、轮子厚度30mm、轮片直径130mm，双轴承，材质：聚氨酯，带刹车功能，承重450KG以上。底部四支横柱：304＃不锈钢、厚度≥2mm、宽10mm、高10mm，地板厚度≥3mm厚的防滑钢板。距地板高0mm-900mm范围，四面设置为304＃不锈钢：内层面板厚度≥0.5mm厚的优质象牙白彩钢板，外层面板厚度≥1mm的不锈钢板做封板，四周主体材料为50mm彩钢荚芯板,泡沫密度12kg/立方以上，彩钢复合板厚度为50mm；乘客正面侧需要凸出一个平台：304＃不锈钢、厚度≥2mm、凸出150mm，高50mm，长1500mm，乘客正面侧：蚀刻票亭印公司名称和logo（尺寸：长度60cm 高度25cm）。距地板高900mm-1800mm范围，四面设置为透明区域：透明区域采用钢化玻璃，厚度≥1cm。乘客正面处工作台正前方预留半圆式窗口，距地面高1600mm预留讲话窗口上方打小孔，小孔方框尺寸宽150mm、长200mm，方便与乘客交流。距地板高1800mm-2100mm范围，四面设置为304＃不锈钢：内层面板厚度≥0.5mm厚的优质象牙白彩钢板，外层面板厚度≥1mm的不锈钢板做封板，乘客正面侧设置：“出售单程票”的尺寸：（材质：2mm厚进口透明PC板，框架尺寸：长600mm\*宽270mm。票价插牌尺寸：长40mm\*宽100mm。）厂家需按这个尺寸预留，预留板为不锈钢板。顶部四支横柱：304＃不锈钢、厚度≥2mm、宽10mm、高10mm，顶部使用交叉式网状露天顶。焊接缝采用中性胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水。岗亭内配：吊顶风扇（300\*300\*180mm，功率50w，功能吹风，可遥控控制）、日光灯，工作台、抽屉3个、电源插座2个（台面左右侧各一个），暗敷电线、断电开关。** | **个** | **40** |
|
|
| **10** | **175** | **A3告示立柱** | **A3立柱。尺寸：高130\*宽48cm （框尺寸：48\*35cm） 材料: 304#不锈钢， 足厚1.0mm。固定透明亚克力面板（厚3mm），后盖不锈钢托盘镶10mm厚板 底座直径35cm 单面显示 框不带旋转功能** | **个** | **250** |
| **内框内可存放广告画，尺寸：400\*270mm** |