# 附件1 设备清单及参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 专业级摄像机 | 松下 | 1台 | 1、有效像素：≥220万； 2、分辨率：≥1920\*1080；3、镜头：广角≥28mm，镜头变焦范围≥22倍；实际焦距f=3.9-86mm，等效35mm，焦距28-616mm，滤镜直径≥72mm；4、液晶屏尺寸：≥3.5英寸，液晶屏像素：≥156万像素；5、取景器：≥0.5寸OLED显示屏，≥236万像素；6、动态影像：1080/50p麦克风：内置；7、防抖性能：光学防抖；8、USB接口：USB3.0，USB2.0；9、存储介质：microP2卡/P2卡。包括的附件：1）.P2卡1块，可记录64分钟DVCPRO HD素材；2）.领夹无线话筒1个；3）.AC 适配器1个、电池充电器1个；4）.AC 电源线1条、DC 电源线1条；5）.5800mAh 电池1块(视威S-8D58或同等及以上档次品牌)；6）. 三脚架1副（利拍 TH-650或同等及以上档次品牌）7.） 摄像包1个（HCH或同等及以上档次品牌，黑色，加厚），摄像机雨罩1个（辰砚或同等及以上档次品牌）；8.） 机头灯1盏（ADX LED1510或同等及以上档次品牌）；9）.麦克风固定装置，眼杯，肩带，软件安装光盘。11、质保：货物质量保证期自验收合格之日起不少于一年保修。 |
| 2 | 摄像机 | 佳能 | 2台 | 1、有效像素：≥200万； 2、光学变焦：≥20倍； 3、数字变焦：≥400倍； 4、镜头结构：镜片：≥10组12片，采用两片双面非球面镜片光圈：8叶片圆形，滤镜直径≥58mm，ND滤镜，等效35mm，焦距：26.8-576mm（标准IS/IS关闭），28.8-576mm（动态IS开启） 5、镜头盖（电动）； 6、显示参数 液晶屏类型 触摸屏，OLED屏； 7、液晶屏像素：≥123万；8、货物质量保证期自验收合格之日起，整机保修不少于一年，专用充电池，存储卡主要部件保修不少于一年。 |

注：以上数量为半年内暂定的采购数量，各参选人请按以上数量进行报价。最终合同结算数量以合同有效期内实际采购数量为准。