附件1 设备清单及参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 过塑机 | 得力 | 16台 | 1、最大塑封宽度 330mm，膜的塑封厚度 0.6mm；1. 塑封速度 280mm/min，预热时间 ≤5min，适用的塑封膜：A4、A3，配塑封膜；

2、质保：货物质量保证期自验收合格之日起保修少于一年。 |
| 2 | 录音笔 | 索尼 | 28支 | 1、存储容量：≥4GB；扩展卡：支持MicroSD（TF）卡；2、录音时间：MP3录音模式 48kbps(单声道)： 约150小时；3、显示屏：LED显示屏；4、传输接口：USB；5、其他性能：智能降噪，S麦克风系统，A-B重复播放，播放速度调整DPC功能；6、质保：货物质量保证期自验收合格之日起保修一年。 |
| 3 | 移动硬盘 | 西数 | 47块 | ≥2TB，USB3.0原装移动硬盘(黑)。质保：货物质量保证期自验收合格之日起保修一年。 |
| 4 | U盘 | 闪迪 | 116个 | 容量：≥32G，USB3.0。质保：货物质量保证期自验收合格之日起保修一年。 |
| 5 | 外置刻录光驱 | 三星 | 12个 | 1、光驱类型：DVD刻录光驱；2、安装方式：外置；3、接口类型：USB 2.0；4、缓存容量：≥1MB；5、DVD-R：8X，CD-R：24X，DVD+R：8X，DVD-RW：6X，DVD-R DL：6X，DVD-RAM：6X。6、质保：货物质量保证期自验收合格之日起保修一年。 |
| 6 | 硬盘 | 西数 | 10块 | 容量：≥2TB 接口标准：STATA2.0，支持热拔插。质保：货物质量保证期自验收合格之日起保修一年。 |
| 7 | 硬盘 | 西数 | 5块 | 容量：≥500G，接口标准：SATA-Ⅱ，转速：7200rpm，缓存容量：≥16M，盘体尺寸：3.5寸，支持热拔插。质保：货物质量保证期自验收合格之日起保修一年。 |
| 8 | SAS硬盘 | 惠普 | 5块 | 146GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD SCSI，2.5英寸SAS硬盘，支持热拔插。 质保：货物质量保证期自验收合格之日起保修一年。 |
| 9 | 电子防潮柜 | 西箭 | 1台 | 1、控湿范围：1%-40%RH湿度可调；2、外形尺寸(W\*D\*H)：约 598\*400\*1310mm；内部尺寸(W\*D\*H)：约596\*372\*1148mm；3、层板数量：3块，高度可调；4、每层承重量KG：≥150；5、电源：220V 50/60HZ6、功率：≥20W；7、液晶表显示湿度范围0%～99%RH,温度显示范围-9℃～99℃。显示精度误差仅为:湿度±3%RH;温度误差仅为±1℃；8、质保：货物质量保证期自验收合格之日起，整机保修一年。 |

# 注：以上数量为半年内暂定的采购数量，各参选人请按以上数量进行报价。最终合同结算数量以合同有效期内实际采购数量为准。