**附件二：辅助类家具供应商报价格式要求**

**格式1:供应商参选须交材料目录**

1、供应商须具有国内持有合法有效的企业法人营业执照，其经营范围包括：加工或销售钢制家具或铁制家具（须提供复印件并加盖单位公章，如经营范围未在营业执照上体现，需提供工商查询单原件）。

2、供应商须提供组织机构代码证（须提供复印件并加盖单位公章，如已办理三证合一,则不需提供）。

3、供应商须提供税务登记证（须提供复印件并加盖单位公章，如已办理三证合一,则不需提供）。

4、授权委托办理需提供法定代表人授权书原件（授权代表需提供）

5、提交法定代表人及其授权代表的身份证（提供复印件并加盖单位公章）

6、服务承诺书

7、辅助类家具报价表（格式）

**1、供应商须具有国内持有合法有效的企业法人营业执照，其经营范围包括：加工或销售钢制家具或铁制家具（须提供复印件并加盖单位公章，如经营范围未在营业执照上体现，需提供工商查询单原件）。**

**2、供应商须提供组织机构代码证（须提供复印件并加盖单位公章，如已办理三证合一,则不需提供）。**

3、**供应商须提供税务登记证（须提供复印件并加盖单位公章，如已办理三证合一,则不需提供）。**

**4、授权委托办理需提供法定代表人授权书原件（授权代表需提供）**

**法定代表人授权委托书（格式）**

致： （采购人名称）

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现授权 （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的南宁轨道交通集团有限责任公司辅助类家具采购询价项目的报价文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于 年 月 日签字生效，委托期限： 。

代理人无转委托权。

报价人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

**5、提交法定代表人及其授权代表的身份证（提供复印件并加盖单位公章）**

**6、服务承诺书**

**承 诺 书**

我公司承诺辅助类家具供货严格遵循国家相关《三包条例》等法律的有关规定而制定的，旨在保护消费者合法权益，明确相关商品销售者、修理者和生产者的修理、更换、退货责任和义务的相关规定，针对相关产品，认真履行修理、更换和退货的责任和义务；

（1）、我公司杜绝假冒伪劣商品。若有，在《消法》赔偿条款的基础上，加倍赔款。消费者因我公司售出商品质量问题进行投诉，若属于我公司责任，我公司将根据相关部门的总裁与判决，积极配合、妥善处理并承担相应责任。

（2）我公司承诺一旦中标，将委派专人负责与贵单位进行供货对接，供货商需向采购人提供比选文件内的产品成品样板（更衣柜、钱箱货柜架、点钞室铁预制票柜、储物柜、站厅传单展示架、铁架床、），符合甲方要求后将对产品样品进行封存。样板经过采购人确认后15日内开始供货并安装，所有货物30日内按甲方要求摆放及安装至指定地点。。如发现有质量问题，我公司免费给予退换货处理。

（3）我公司接到需方电话后 **30** 分钟作出响应，接故障通知2小时内响应，接故障通知8小时内到场维修，经维修后仍不能正常使用的24小时内必须免费提供备用货物使用。质保期内如维护人员到场无法解决问题，确保采购人的正常办公，我公司免费提供替代产品给采购人使用，同时承担运输、装卸等发生的一切费用。

（4）我公司承诺一旦中标，将按合同要求及时供货，如货物无法按照询价文件的品牌、型号、技术参数供货，我公司将使用经采购人同意的，相当于或优于询价文件的品牌、型号、技术参数的产品代替，不增加任何费用。

单位：（盖章）

年 月 日

**7、辅助类办公家具报价表（格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | **1、货物（本表内容对照《辅助类家具货物需求一览表》填写）** | | | | | | | | | | | |
| 项号 | 货物名称 | | 总数量  ① | | 技术参数 | | | 货物效果图 | 单价  (元)  ② | 单项合价  （元）  ③＝①×② | | | | 技术参数偏离说明 | | 备注 |
| 1 | 更衣柜 | | 400 | | 一、外形尺寸：900W\*420D\*2000H，产品外形尺寸偏差为±6mm。  二、材料及工艺要求：  2.1 颜色：灰白色；  2.2 板材：主材采用优质0.8mm冷轧板冲压成型，除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，表面采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。亚光灰色，配有钥匙。  2.3 配置：六门，每个小门里面带一个抽屉，一个挂衣杆。铝合金拉手，机械密码锁。  三、验收时随机抽取进行称重验收，柜子的重量需要达到55KG | | |  |  |  | | | |  | |  |
| 2 | 钥匙柜 | | 63 | | 铝合金，120位钥匙管理箱 | | |  |  |  | | | |  | |  |
| 3 | 钱箱货柜架 | | 25 | | 一、材质：铁质，铁钱箱柜:高100\*宽40\*长180cm,柜身用银灰色，柜门用银灰色 柜内均分格子，共分4层。  二、材料及工艺要求：  2.1 颜色：灰白色；  2.2 板材：主柱材采用优质1.2mm厚4CM\*4CM方管，层板采用1.0厚钢板，除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，表面采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。亚光灰色，配有钥匙。  三、验收时随机抽取进行称重验收，柜子的重量需要达到85KG | | |  |  |  | | | |  | |  |
| 4 | 点钞室铁预制票柜 | | 25 | | 一、材质：铁，规格：高120\*宽40\*长1350cm ，共3层，柜面均分9个小柜，均有锁。柜身用银灰色，柜门用银灰色  二、材料及工艺要求：  2.1 颜色：灰白色；  2.2 板材：主柱材采用优质1.2mm厚4CM\*4CM方管，层板采用1.0厚钢板，除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，表面采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。亚光灰色，配有钥匙。  三、验收时随机抽取进行称重验收，柜子的重量需要达到85KG | | |  |  |  | | | |  | |  |
| 5 | 储物柜 | | 75 | | 一、外形尺寸：460\*620\*650，产品外形尺寸偏差为±6mm。  二、材料及工艺要求：  2.1 颜色：灰白色；  2.2 板材：主材采用优质1.0mm冷轧板冲压成型，除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，表面采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。亚光灰色，配有钥匙。  2.3 配置：1门2抽屉。  三、验收时随机抽取进行称重验收，柜子的重量需要达到25KG | | |  |  |  | | | |  | |  |
| 6 | 站厅传单展示架 | | 50 | | 1、优质铁架，主材厚度为0.8MM，辅材为0.6MM | | |  |  |  | | | |  | |  |
| 7 | 铁架床 | | 170 | | 一、架床必须符合GBT 3325-2008 国家标准《金属家具通用技术条件》  二、外形尺寸：1200W\*2000D\*1850H，产品外形尺寸偏差为±5mm。  三、材料及工艺要求：  1 颜色：灰白色；  2 立 柱：50×50×1.5mm壁厚优质方钢管；  3 床 母：60×40×1.5mm壁厚优质方钢管；  4 横 担：30×30×1.5mm壁厚优质方钢管，横担为5根；  5 护 栏：20×20×1.5mm壁厚优质方钢管，横护拦与左边立柱距离≤30mm；  6蚊帐架：直径16×1.3 mm壁厚优质钢管；  7床 板：20mm厚杉木板；经高温脱脂，除虫处理后的杉木床板，双面砂光拼接成型，含水率为≤14%，床板每张由≤6块木板组成，以牢固、耐用、平整、无响声与床架：  8 钢结构双层架床各部分均需进行钢性连接，卡扣式结构。确保床的稳定性；  9①焊接采用二氧化碳气体保护焊，各焊接点焊缝要求饱满牢固，手感平滑。表面处理：经酸洗磷化脱脂除锈后，再进行高温静电喷涂，粉沫涂层厚度硬度均要达到国家相关标准；②塑粉采用通过ISO14001国际环保认证的产品，采用麻面工艺。 | | | | | |  |  |  | |  |  |
| 货物报价总计 | | | | | | | （大写）人民币 （￥ 元） | | | | | | | | | | |
| 备注：备注：以上总报价包含:1、（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、安装专用工具的价格；（3）运输、装卸、安装售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费和其他费用等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1、本项目询价文件《辅助类家具货物需求一览表》中的货物单价为上控单价，所报单价不能超过上控单价，**否则采购人不予接收。**

2、请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目询价文件《辅助类家具货物需求一览表》中货物需求的技术参数要求认真填写该表。“技术参数偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，**否则采购人将不予接受技术参数偏离为负偏离的采购人将不予接收。**

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：