# 附件1 设备清单及参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 商务投影仪（含幕布） | 优派 | 3台 | 1、标准亮度≥3500流明；  2、分辨率：≥1024x768；  3、标准对比度≥20000:1；  4、投影机技术： DLP技术或同档次技术；  5、灯泡标准功率≥190W灯泡，灯泡寿命：≥4000小时，经济模式≥5000小时；  6、接口：HDMI1.4≥1,USB-A≥1，复合视频≥1，S-video≥1,3.5mm立体声≥2，RS232≥1，USB≥1。VGA≥1，3.5mm音频≥1；  7、投影比：1.51-1.97：1，投影距离：1-10m；色轮：RGBCYW7200rpm；梯形校正：水平/垂直±30。  8、配120寸电动幕布；  9、厂家保修：货物质量保证期自验收合格之日起，整机一年工厂质保，灯泡6个月更换。 |
| 2 | 便携投影仪（含幕布） | 优派 | 4台 | 1、投影技术：DLP；  2、亮度：≥3300流明；  3、对比度：≥20000:1；  4、标准分辨率：≥800\*600；  5、灯泡功率≥190W，灯泡寿命正常模式：≥5000小时，经济模式：≥6000小时；  6、接口：RGB/复合视频/S-Video：迷你Din 4 pin/音频：迷你立体声接口&RCA/输出接口1×RGB：Db-15/音频3.5mm迷你立体声/RS232 DB-9/Mini USB；  7、投影比1.86-2.04；  8、投影距离1-4m，投影尺寸30-300英寸；  9、配120寸电动幕布；  10、质保：货物质量保证期自验收合格之日起，整机一年工厂质保，灯泡6个月更换。 |

注：以上数量为半年内暂定的采购数量，各参选人请按以上数量进行报价。最终合同结算数量以合同有效期内实际采购数量为准。