# 附件1 设备清单及参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 录音电话 | 中诺 | 17台 | 1、录音时间：≥10小时以上；  2、信息存储：交互式语音芯片存储；  3、放音特性：高保真录音技术，音质清晰、柔和、稳定。语音记录可导出至计算机播放；  4、去、来电存储：已接、未接、去电号码存储，断电不丢失；  5、随机软件：可对所有拨入、拨出电话进行清单列表统计并可打印；  6、质保：货物质量保证期自验收合格之日起保修一年。 |
| 2 | 激光传真机 | 松下 | 6台 | 1、颜色类型：黑白；  2、涵盖功能：传真；  3、介质尺寸：A4；  4、配自动进稿器；  5、内存容量：≥2.5MB；  6、适用线路公用电话交换网；  7、传输速度：≥4秒/页8、拨号方式音频/脉冲9、来电显示双制式（FSK/DTMF）；  10、电话性能人工应答：TEL，TEL/FAX；  11、支持闪断，支持回拨功能；  12、不少于100个电话号码存储；  13、质保：货物质量保证期自验收合格之日起，整机保修一年。 |

注：以上数量为半年内暂定的采购数量，各参选人请按以上数量进行报价。最终合同结算数量以合同有效期内实际采购数量为准。